**Uitbreiding ISDE subsidie\_tabel**

**Isolatiematerialen en -waarden**In onderstaande tabel staan de minimale isolatiewaarden van de maatregelen zoals deze in de ISDE vanaf 2021 gelden. De isolatiewaarden zijn gelijk aan de huidige Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

|  |  |
| --- | --- |
| Isolatiemateriaal  | Isolatiewaarde |
| Spouwmuur | minimale Rd-waarde 1,1\* [m2K/W] |
| Dak | minimale Rd-waarde 3,5\* [m2K/W] |
| Zolder- of vlieringvloer | minimale Rd-waarde 3,5\* [m2K/W] |
| Gevel | minimale Rd-waarde 3,5\* [m2K/W] |
| Vloer | minimale Rd-waarde 3,5\* [m2K/W] |
| Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie) | minimale Rd-waarde 3,5\* [m2K/W] |
| HR++ glas | maximale U-waarde 1,2\* [W/m2K] |
| Triple-glas gecombineerd met (nieuw) isolerend kozijn | Triple-glas: maximale U-waarde 0,7\* [W/m2K]Kozijnen: maximale U-waarde 1,5\* [W/m2K] |
| Panelen in combinatie met HR ++ glas | maximale U-waarde 1,2\* [W/m2K] |
| Panelen in combinatie met triple-glas | maximale U-waarde 0,7\* [W/m2K] |
| Isolerende deur   | maximale U-waarde 1,5\* [W/m2K] |
| Isolerende deur | Maximale U-waarde 1,0\* [W/m2K] |
|   | *\*betreft de toegevoegde isolatie* |